***Workshop C : Gestion du réseau de la poste tunisienne***

*Fascicule 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur*

**Contexte**

A la suite d’un réaménagement dans les locaux du site de la région Sud (Zone ZD), vous, en tant qu’administrateur du réseau de la poste tunisienne, avez été sollicités pour la mise en place et la configuration des équipements réseaux d’un nouveau bureau afin d’assurer son intégration dans le réseau.

Pour ce faire, vous devez déployer un nouveau commutateur dans le réseau de la zone ZD afin de garantir l’interconnexion des postes de travail de ce nouveau bureau.

**Objectif**

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

* Faire la configuration de base du commutateur nouvellement rajouté
* Assurer la configuration de la sécurité de ses ports pour éviter toute intrusion.

**Tâches à réaliser**

Pour cette première partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone ZD pour accomplir les tâches suivantes :

* Ajout d’un nouveau commutateur
* Ajout de deux postes de travail
* Câblage de ces nouveaux équipements réseau (et leurs raccordements au reste du réseau)
* Configuration de base du commutateur
* Configuration de la sécurité d’accès des ports du commutateur

**Partie 1 : Configuration des paramètres de base du commutateur**

Dans cette partie, vous allez vérifier les paramètres par défaut du commutateur et appliquer la configuration de base.

1. Commencez par ajouter un commutateur (référence 2960) dans la zone ZD et interconnectez-le correctement au commutateur ZD-switch1 via le port F0/10.

Appelez le nouveau commutateur ZD-nom\_de\_votre\_équipe sur la topologie.

1. Rajoutez par la suite deux postes de travail ZD-PC4 ET ZD-PC5 et reliez-les avec le nouveau commutateur respectivement sur les ports F0/1 et F0/2. Configurez les deux postes de travail avec une adresse IP adéquate.

*NB : Pensez à vérifier la plage du réseau local de la zone ZD.*

1. Avant de commencer toute configuration, vous souhaitez vérifier le nombre d’interfaces disponibles sur le commutateur et autres paramètres. Pour ceci, vous devez consulter le fichier de configuration en cours.

De combien d’interfaces FastEthernet le commutateur dispose-t-il ? 24

De combien d’interfaces Gigabit Ethernet le commutateur dispose-t-il ? 2

Quelle version de Cisco IOS le commutateur exécute-t-il ?



Comparez le fichier de configuration en cours avec le fichier de configuration initiale.

Show running-config show startup-config

1. Par la suite, comme configuration de base, configurez par commandes cisco :
   1. Le nom d’hôte : **ZD-Switch5**
   2. Le mot de passe chiffré pour le mode d’exécution privilégié : **pwdpriv enable secret**
   3. La désactivation de la recherche DNS indésirable
   4. Le message de jour MOTD **« Les personnes autorisées sont : “vos noms et prénoms” »**
   5. Le mot de passe pour l’accès via console : **pwdconsole**
   6. Le mot de passe pour l’accès à distance via toutes les lignes VTY : **pwdvty**
   7. Le cryptage des différents mots de passe pour augmenter leur niveau de sécurité.

service password-encryption

h.L’adresse de la passerelle par défaut

*NB : Vérifiez l’adresse IP de votre routeur de la zone ZD pour cette configuration.*

Appliquez les commandes nécessaires pour réaliser ces différentes configurations.

Appliquez par la suite la commande nécessaire pour enregistrer toutes les configurations.

1. Maintenant, vous souhaitez terminer la configuration du commutateur depuis votre bureau (ZD-PC2). Ainsi, vous avez besoin de configurer une adresse IP avant de passer en mode distanciel (mode Telnet)

Faites la configuration de l’interface SVI (interface VLAN1) du commutateur avec l’adresse IP 10.150.10.253/24.

1. Testez la connectivité vers un des postes de travail ajoutés. ping 10.150.10.6
2. Une fois que la configuration de l’adresse IP est finalisée, vous vous êtes installés tranquillement dans votre bureau (ZD-PC2) pour accéder au commutateur ZD-Switch5 à distance.

Testez une connexion Telnet à partir du PC ZD-PC2.

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

**Partie 2 : Gestion de la table de commutation**

Vous souhaitez maintenant manipuler la table de commutation du commutateur ZD-Switch5 afin d’y insérer une adresse MAC statique sur une de ses interfaces.

1. Testez la connectivité entre ZD-PC4 et ZD-Switch5.

ping 10.150.10.6

1. Affichez le contenu de la table de commutation du commutateur ZD-Switch5. show mac address-table   
   Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

   Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.
2. Vous souhaitez supprimer le contenu de la table de commutation afin d’y intégrer une entrée statique.
3. Appliquez la commande nécessaire pour vider la table de commutation.

clear mac address-table dynamic

1. Configurez une entrée statique sur l’interface SVI (interface VLAN 1).

Quelle commande avez-vous utilisée?

*NB : Vous devez utiliser l’adresse MAC de ZD-PC4. Pour la récupérer, vous pouvez utiliser la commande ipconfig /all en invite de commande sur le poste de travail.*

mac address-table static 00E0.B0B2.5472 vlan 1 interface fastethernet 0/1

1. Supprimez cette entrée statique afin de privilégier l’auto-apprentissage.

Quelle commande avez-vous utilisée?

no mac address-table static 00E0.B0B2.5472 vlan 1 interface fastethernet 0/1

**Partie 3 : Gestion de la sécurité des ports du commutateur**

Afin de sécuriser l’accès aux ports du commutateur ZD-Switch5, vous devez procéder aux configurations nécessaires suivantes :

1. Désactivation de tous les ports physiques non utilisés pour éviter tout accès non autorisé.
2. Commencez par exécuter la commande nécessaire pour vérifier l’état de chaque interface afin de déterminer les interfaces non utilisées à désactiver.

Quelle commande avez-vous utilisée pour vérifier l’état des interfaces physiques ?

show ip interface brief / show run = show running-config

1. Désactivez les ports adéquats.

*NB : Pour la désactivation, vous pouvez utiliser la commande interface-range pour vous faciliter la tâche.*

ZD-Salma # interface range fa0/3-9 fa0/11-24

ZD-Salma (config-range-if)#shutdown

1. Vous souhaitez, maintenant, limiter l’accès sur le port F0/1 uniquement pour PC ZD-PC4 actuellement branché sur ce port. Vous avez opté pour la configuration de la sécurité des ports de manière statique pour une désactivation du port en cas de violation.
   1. Commencez par récupérer l’adresse MAC du poste de travail ZD-PC4.

*NB : Pour ceci, pour pouvez utiliser la commande ipconfig /all en invite de commande sur le poste de travail.*

*00E0.B0B2.5472*

* 1. Faites la configuration nécessaire pour une sécurité de port statique avec l’adresse MAC de ZD-PC4.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, document

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

* 1. Vérifiez la sécurité des ports de l’interface F0/1 du commutateur ZD-Switch5.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

show port-security interface fastethernet 0/1

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, document

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

* 1. Testez la connectivité entre le commutateur ZD-Switch5 et le poste de travail ZD-PC4. Est-ce que le Ping a abouti ? Pourquoi ?

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

**ZD-PC4** peut communiquer avec le commutateur via l'interface **SVI VLAN 1**.

La connectivité a réussi puisque l'adresse mac mis dans les paramètres de sécurité est la même que celle du ZD-PC4

* 1. Pour tester le comportement du commutateur en cas de violation, vous avez décidé de brancher le poste de travail ZD-PC5 sur l’interface F0/1.

Faites les modifications nécessaires au niveau du câblage pour la vérification et testez la connectivité entre la SVI du commutateur ZD-Switch5 et le poste de travail ZD-PC5 en envoyant un Ping. Est-ce que le Ping a abouti ? Pourquoi ?

Une image contenant texte, Appareils électroniques, capture d’écran, logiciel

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

->Non, le ping n'a pas abouti parce que l'interface fastethernet0/1 n’accepte que l'adresse MAC du ZD-PC4 comme adresse MAC de sécurité et ce qui engendre le système de routeur d'en créer une autre adresse MAC qu'elle sera automatiquement refusée

-> Désactivation du port et l’incrémentation de compteur de violation par 1

En cas de problème, revérifiez la sécurité de l’interface F0/1 du commutateur ZD-Switch5. Interprétez le résultat.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, ligne

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

le port est en mode **shutdown**, cela signifie qu'une violation de sécurité a eu lieu et que le port a été désactivé

Bon travail ☺